Załącznik nr 7 do SIWZ
                                                                   (załącznik nr 1 do umowy)
znak sprawy: ZP/5/2016

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WARUNKI TECHNICZNE, MINIMALNE WYPOSAŻENIE, OKRES GWARANCJI  
PRZEDSTAWIONE SĄ PONIŻEJ;

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa nowego samochodu typu Van 3 osobowego ciężarowego 

Wymagania dotyczące samochodu:
fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku .................., model aktualnie wytwarzany przez producenta,
L.p.	Wymagania zamawiającego	
	1. Nadwozie: 	
1.		typu Van  3- osobowy ciężarowy (z kierowcą)	
2.		Kolor lakieru: 
•	biały lub odcienie białego 
•	szary lub odcienie szarego 
•	niebieski	
3.		przedział ładunkowy pozbawiony przeszklenia	
4.		2. Silnik: 	
5.		-wysokoprężny z turbo doładowaniem,  	
6.		-paliwo – olej napędowy, 	
7.		-pojemność minimum. 1598 cm3, maksimum 2300 cm3	
8.		-moc minimum 90 KM, 	
9.		-norma spalin minimum: Euro 5	
	3. Wymiary: 	
10.		-długość całkowita – min. 4950 mm, maksimum 5400 mm, 	
11.		-wysokość całkowita – min. 1900 mm, (bez obciążenia)	
12.		-długość przedziału ładunkowego minimum 2520mm	
13.		-szerokość wewnątrz przedziału ładunkowego między nadkolami – min. 1260 mm. 	
	4. Wyposażenie minimum: 	
14.		-ABS, hamulce tarczowe wszystkich kół	
15.		-Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) 	
16.		-Poduszka powietrzna kierowcy	
17.		-Wspomaganie układu kierowniczego, kolumna kierownicy regulowana 	
18.		-Fotel kierowcy regulowany 	
19.		-Dwumiejscowa kanapa dla pasażerów z przodu 	
20.		-Zagłówki z regulacją wysokości	
21.		-Regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa, 	
22.		-3 punktowe pasy na wszystkich miejscach do siedzenia 	
23.		-Immobiliser, 	
24.		-Komputer pokładowy	
25.		-Klimatyzacja minimum manualna	
26.		-Elektronicznie regulowane szyby przednie boczne, 	
27.		-Elektronicznie regulowane i podgrzewane lusterka,	
28.		-Centralny zamek zdalnie sterowany 	
29.		-Tylna lampa przeciwmgielna	
30.		-Radioodtwarzacz fabryczny 	
31.		-Oświetlenie w części ładunkowej	
32.		-Panele zabezpieczające ścianki w strefie ładunkowej minimum do połowy wysokości	
33.		-Podłoga w strefie ładunkowej	
34.		-Pełnowymiarowe koło zapasowe	
35.		-Trójkąt,  gaśnica, dywaniki gumowe w przedziale pasażerskim	
36.		-Hak holowniczy (fabryczny lub montowany w ASO)	
	5.  Układ przeniesienia napędu: 	
37.		-napęd na koła przednie, 	
38.		-skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa	
39.		6. Wymagania dodatkowe: 	
40.		-Auto fabrycznie nowe /rok produkcji 2015/2016., 	
41.		-Świadectwo zgodności pojazdu kompletnego UE na terenie RP, 	
42.		-Gwarancja na okres min. 24 m-cy bez limitu przejechanych kilometrów lub 60 m-cy z limitem kilometrów do 200 tyś. km	
43.		-Gwarancja perforacyjna min. 5 lat 	
44.		-Gwarancja na lakier min. 3 lata 	
45.		7. Niezbędne wyposażenie zawarte w cenie pojazdu : 	
46.		Belka świetlna bez nagłośnienia w technologii LED  kolor żółty z dwoma panelami (lewa i prawa strona) z napisem POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 	

Warunki dotyczące odbioru i serwisu pojazdów
•	Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do  samochodu komplet dokumentów: karta pojazdu, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin).
•	Gwarancja:
•	na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie, co najmniej 24 miesiące bez limitu przejechanych kilometrów lub 60 miesięcy z limitem kilometrów do 200 tyś.
•	 na powłokę lakierniczą, co najmniej 36 miesięcy. 
•	 na perforację blach nadwozia, co najmniej 60 miesięcy (5 lat).
UWAGA
Pojazd musi mieć możliwość zamontowania (bez utraty gwarancji) stosowanego u Zamawiającego systemu monitorowania GPS i pomiaru paliwa (lub równoważnego).
Samochody przedstawione do odbioru zamawiającemu powinny być:
a) z wykonanym przeglądem zerowym i gwarancją określoną w książce gwarancyjnej,

7. Termin wykonania zamówienia: w roku 2016 -  do 30 dni od daty podpisania umowy.